**Невыполнение должностным лицом организации обязанностей по охране труда стало причиной несчастного случая на производстве.**

Несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, произошел в конце прошлого года с работником Н. дорожной организации при передвижении его возле работающего конвейера дробильно-сортировочной установки, пытаясь сохранить равновесие при падении, Н. ухватился кистью руки за не огражденный вращающийся ролик конвейера, и получил травматическую ампутацию левой верхней конечности на уровне локтевого сустава.

В ходе проведения Полоцким межрайонным отделом Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда специального расследования, изучения объяснений пострадавшего, работников и должностных лиц организации, а также локальные нормативные правовые акты и другие материалы, установлены следующие обстоятельства несчастного случая.

При подготовке к ремонту дробильно-сортировочной установки двумя работниками асфальтобетонного завода для оценки износа узлов и агрегатов конвейеров осуществлялось их поочередное включение и выключение.

После включения очередного конвейера работники, находящиеся в операторной, услышали крик. Выбежав из операторной, они увидели Н. с травмированной рукой. Оказав первую неотложную помощь, работника Н. передали прибывшей на вызов бригаде скорой медицинской помощи.

По результатам специального расследования установлено, что должностное лицо предприятия не приняло надлежащих мер по организации безопасной эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту конвейера дробильно-сортировочной установки, а именно: в нарушение требований безопасности допустил эксплуатацию конвейера, не имеющего ограждение движущихся приводных, натяжных и отклоняющих барабанов, опорных роликов в зоне возможного нахождения людей; эксплуатация конвейера в составе установки осуществлялась при отсутствии в организации эксплуатационных документов организации-изготовителя, без приемки в эксплуатацию на соответствие требованиям по охране труда, без назначения из числа руководителей и специалистов лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию транспортных средств непрерывного действия, при отсутствии технологических документов, регламентирующих порядок подготовки оборудования к ремонту и его проведение, без включения оборудования в графики технического обслуживания и ремонта оборудования, в результате чего работник Н. получил тяжелую травму руки.

Несчастный случай, произошедший с Н., квалифицирован как несчастный случай на производстве и оформлен актом формы Н-1.

По завершении специального расследования были разработаны мероприятия по устранению нарушений, приведших к несчастному случаю и предупреждению подобных происшествий:

1. Обеспечить наличие защитных ограждений движущихся (вращающихся) приводных, натяжных и отклоняющих барабанов, а также опорных роликов конвейера в составе передвижной дробильно-сортировочной установки в зоне возможного нахождения людей в соответствии с требованиями пунктов 50, 53, 85, 139 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации конвейерных, трубопроводных и других транспортных средств непрерывного действия, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 10.04.2007 № 54;
2. Обеспечить наличие эксплуатационных документов организации-изготовителя на передвижную дробильно-сортировочную установку и входящих в его состав конвейеров в соответствии с требованиями пункта 113 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53;
3. Произвести проверку передвижной дробильно-сортировочной установки и входящих в ее состав конвейеров на соответствие требованиям по охране труда с оформлением акта ввода оборудования в эксплуатацию в соответствии с требованиями пунктов 18, 114, 121, 130 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53;
4. Назначить из числа руководителей и специалистов лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию транспортных средств непрерывного действия в соответствии с требованиями пункта 18 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53 и пункта 9 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации конвейерных, трубопроводных и других транспортных средств непрерывного действия, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 10.04.2007 № 54;
5. Разработать технологическую документацию на ремонт передвижной дробильно-сортировочной установки, определяющую порядок подготовки оборудования к ремонту и его проведение в соответствии с требованиями 125 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53;
6. Разработать и утвердить график технического обслуживания и ремонта передвижной дробильно-сортировочной установки в соответствии с эксплуатационными документами и локальными правовыми актами, определяющими порядок проведения планово-профилактического ремонта оборудования в организации в соответствии с требованиями пункта 124 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53 и пункта 78 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации конвейерных, трубопроводных и других транспортных средств непрерывного действия, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 10.04.2007 № 54.

Необходимо помнить, что благоприятное отношение работников к требованиям безопасности, возможно после того, как такое же отношение будет, прежде всего, у их руководителей.

**Главный государственный инспектор труда Полоцкого межрайонного отдела Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда Жижова Е.В.**